**ОПРОСНЫЙ** **ЛИСТ** 1**Выключатели** **серии** **ВА04-36, ВА06-36** Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | **ВА04-36,** **ВА06-36** |
| **Наличие** **макс.** **расцепит.** | **Расцепитель** **в** **зоне** **токов** **к.з.** **(без** **теплового** **расцепителя)** | **Расцепитель** **в** **зоне** **токов** **перегрузки** **и** **к.з.** **(с** **тепловым** **расцепителем)** | **Без** **максимальных** **расцепителей** |
| **Кол-во** **полюс.** | **3** | **2** | **3** | **3** | **2** | **3** | **3** | **2** | **3** | **2** | **3** | **3** | **2** | **3** | **2** | **3** |
| **Ном.** **напр.,** **В** | **~660** | **=220** | **=440** ВА06 | **~660** | **=220** | **=440** ВА06 | **~660** | **=220** | **~660** | **=220** | **=440** ВА06 | **~660** | **=220** | **~660** | **=220** | **=440** ВА06 |
| **Ном.** **ток** **ВА,** **А** | **80** | **250** | **400** (ВА04) | **250** | **400** (ВА04) | **250;** **400** (ВА04) |
| **Ном.** **ток** **теплового** **расцепит.,** **А** | **-** | **-** | **-** | **16;** **20;** **25;** **31,5;** **40;** **50;** **63;** **80;** **100;** **125;** **160;** **200;** **250** | **80,** **100,** **125,** **160,** **200,** **250** | **320** **400** | **-** |
| **Уставка** **электромагн.** **расцепителя,** **А** | **250** **300** **400** **500** **630** | **750** **1000** **1250** **1500** **2000** **2500** **3000** | **800** **1000** **1250** **1500** | **3200** **4000** | **2000** **2500** | **Согласно** **Технических** **Условий** | **-** |
| **Исполнение** | **16** **-** **400А** | **Стационарный** **с** **ручным** **приводом** **Стационарный** **с** **электромагнитным** **приводом** |
| **16** **-** **250А** | **Выдвижной** **с** **ручным** **дистанционным** **приводом** **(указать** **рабочее** **положение** **выключателя:** **вывода** **1,3,5** **вверх,** **влево** **или** **вправо)****Выдвижной** **с** **электромагнитным** **приводом** **Врубной** **с** **ручным** **приводом****Врубной** **с** **электромагнитным** **приводом** |
| **Напряжение** **э/м** **привода,** **В** | **Перем.** **ток:** **110;** **127;** **220;** **230;** **240;** **380;** **400;** **415;** **550;** **660** **Пост.** **ток:** **110;** **220** |
| **Доп.** **сбор.** **единицы** | Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 1 |
| **Напряжение** **незав.** **расц.,** **В** | **Перем.ток:** **110,** **127,** **220,** **240,** **380,** **400,** **415,** **550,** **660** **Пост.ток:** **24,** **110,** **220** |
| **Доп.** **мех-мы** | Выберите нужный дополнительный механизм по таблице 2 |
| **Присоедине** **ние** | **Для** **стационарных** | **Переднее** **алюминиевой** **шиной** **Переднее** **медной** **шиной****Переднее** **кабелем** **без** **каб.** **наконечника** **Переднее** **двумя** **кабелями** **без** **каб.** **наконечника** **Переднее** **с** **переходной** **шиной****Заднее** **алюминиевой** **шиной** **Заднее** **медной** **шиной** |
| **Для** **выдвижных** **и** **врубных** | **Заднее** **алюминиевой** **шиной** **Заднее** **медной** **шиной** |
| **Климат.** **исп.** | **УХЛ3,** **УХЛ3** **Экспорт,** **Т3,** **Т3** **Экспорт** |

**Таблица** **1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение** | **Свободные** **контакты** | **Независимый** **расцепитель** | **Наличие** **электромагнитного** **привода** |
| **00** | **-** | **-** | **-** |
| **11** | **2з+2р** | **-** | **-** |
| **18** | **1з+2р** | **+** | **-** |
| **11** | **2з+1р** | **-** | **+** |
| **18** | **1з+1р** | **+** | **+** |
| **12** | **-** | **+** | **-** |

Примечание: Знак «+» - наличие доп. сборочных единиц; Знак «-» - отсутствие доп. сборочных единиц; з – замыкающие контакты; р – размыкающие контакты.

**Таблица** **2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Обозначение** **исполнения** | **Дополнительные** **механизмы** |
| **5** | **Ручной** **дистанционный** **привод** **для** **оперирования** **через** **дверь** **распредустройства** **выключателем** **стационарного** **или** **врубного** **исполнения** |
| **6** | **Устройство** **для** **блокировки** **положений** **"Включено"** **и** **"Отключено"** **выключателя** **стационарного** **или** **врубного** **исполнения** **с** **ручным** **приводом** |