**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Выключатели серии ВА50-43**

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **ВА 53-43** | | | **ВА 55-43** | | **ВА 56-43** | |
| **Наличие макс. расцепителей** | **Полупроводниковый и электромагнитный** | | | **Полупроводниковый** | | **Без расцепителей** | |
| **Тип защиты**  **(блок МРТ)** | Выберите по таблице 1. | | | | | | |
| **Ном.напряж,В** | **~ 660** | **=440** | | **~660** | **=440** | **~660** | **=440** |
| **Ном.ток,А** | **1600; 2000** | | | **1600; 2000** | | **1600; 2000** | |
| **Исполнение** | **Стационарный с ручным приводом**  **Стационарный с электромагнитным приводом**  **Выдвижной с ручным дистанционным приводом (только на ток 1600А)**  **Выдвижной с электромагнитным приводом (только на ток 1600А)** | | | | | | |
| **Напряжение э/м привода, В** | **Перем.ток:127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660**  **Пост.ток: 110; 220** | | | | | | |
| **Доп. сборочные единицы** | Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 2. | | | | | | |
| **Напряжение нез.расц., В** | **Перем.ток: 110, 127, 220, 230,240, 380, 400, 415, 550, 660**  **Пост.ток: 110, 220, 440** | | | | | | |
| **Присоединение** | **Для стационарных** | | **Переднее алюм.шиной**  **Переднее медной шиной**  **Заднее алюм.шиной (только на ток 1600А)**  **Заднее медной шиной (только на ток 1600А)** | | | | |
| **Для выдвижных** | | **Заднее алюм.шиной**  **Заднее медн.шиной** | | | | |
| **Клим.исп-ние** | **УХЛ3, УХЛ3 Экспорт, Т3** | | | | | | |

Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| **МРТ1** | **Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и однофазного к.з.**  **(для ВА5343, 5543 переменного тока)** |
| **МРТ2** | **Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и токов включения**  **(для ВА5343, 5543 переменного тока)** |
| **МРТ6** | **Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,1;0,2;0,3 (для ВА5343, 5543 постоянного тока)** |
| **МРТ4** | **Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з., токов включения с выдержками времени при к.з.:мгн;0,2;0,25;0,35;0,4;0,45;0,55;0,6 (для ВА5343,5543 переменного тока)** |
| **МРТ8** | **Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,2;0,4;0,6 (для ВА5343, 5543 постоянного тока)** |
| **Нет** | **Без п/п расцепителя (для ВА5643)** |

**Т**аблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услов-ное обозно-чение исполнения** | **Кол-во свободных контактов** | | | **Количество доп. свободных контактов** | | **Незави-симый расцепи-тель** | **Нулевой**  **расцепи-тель** | **Вспомо-гатель-ный контакт сигнали-зации** |
| **Замы-каю-щих** | **Размыкающих для выключателей** | | **Размыка-ющих** | **Замыка-ющих** |
| **С ручн**  **приводом** | **С э/м**  **приводом** |
| **00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **11** | **2** | **2** | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** |
| **15** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **+** | **-** |
| **18** | **1** | **2** | **1** | **2** | **2** | **+** | **-** | **-** |
| **22** | **1** | **2** | **1** | **-** | **-** | **+** | **+** | **-** |
| **25** | **2** | **2** | **1** | **-** | **-** | **-** | **+** | **-** |
| **45** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **+** |
| **46** | **2** | **2** | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **+** |
| **47** | **1** | **2** | **1** | **2** | **2** | **+** | **-** | **+** |
| **49** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **+** | **+** |
| **51** | **2** | **2** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **52** | **1** | **2** | **1** | **-** | **-** | **+** | **-** | **-** |
| **54** | **2** | **2** | **1** | **-** | **-** | **-** | **+** | **+** |
| **58** | **1** | **2** | **1** | **-** | **-** | **+** | **+** | **+** |