**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Выключатели серии ВА50-43**

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип** |  **ВА 53-43** |  **ВА 55-43** |  **ВА 56-43** |
| **Наличие макс. расцепителей** | **Полупроводниковый и электромагнитный** | **Полупроводниковый** | **Без расцепителей** |
| **Тип защиты****(блок МРТ)** | Выберите по таблице 1. |
| **Ном.напряж,В** | **~ 660** | **=440** | **~660**  | **=440** | **~660**  | **=440** |
| **Ном.ток,А** |  **1600; 2000** | **1600; 2000** | **1600; 2000** |
| **Исполнение** | **Стационарный с ручным приводом****Стационарный с электромагнитным приводом****Выдвижной с ручным дистанционным приводом (только на ток 1600А)****Выдвижной с электромагнитным приводом (только на ток 1600А)** |
| **Напряжение э/м привода, В** | **Перем.ток:127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660****Пост.ток: 110; 220**  |
| **Доп. сборочные единицы** | Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 2. |
| **Напряжение нез.расц., В** | **Перем.ток: 110, 127, 220, 230,240, 380, 400, 415, 550, 660****Пост.ток: 110, 220, 440** |
| **Присоединение** | **Для стационарных** | **Переднее алюм.шиной****Переднее медной шиной****Заднее алюм.шиной (только на ток 1600А)****Заднее медной шиной (только на ток 1600А)** |
| **Для выдвижных** | **Заднее алюм.шиной****Заднее медн.шиной** |
| **Клим.исп-ние** | **УХЛ3, УХЛ3 Экспорт, Т3** |

Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| **МРТ1** | **Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и однофазного к.з.****(для ВА5343, 5543 переменного тока)** |
| **МРТ2**  | **Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и токов включения****(для ВА5343, 5543 переменного тока)** |
| **МРТ6** | **Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,1;0,2;0,3 (для ВА5343, 5543 постоянного тока)**  |
| **МРТ4** | **Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з., токов включения с выдержками времени при к.з.:мгн;0,2;0,25;0,35;0,4;0,45;0,55;0,6 (для ВА5343,5543 переменного тока)** |
| **МРТ8** | **Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,2;0,4;0,6 (для ВА5343, 5543 постоянного тока)** |
| **Нет** | **Без п/п расцепителя (для ВА5643)** |

**Т**аблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услов-ное обозно-чение исполнения** | **Кол-во свободных контактов** | **Количество доп. свободных контактов** | **Незави-симый расцепи-тель** | **Нулевой****расцепи-тель** | **Вспомо-гатель-ный контакт сигнали-зации** |
| **Замы-каю-щих** | **Размыкающих для выключателей** | **Размыка-ющих** | **Замыка-ющих** |
| **С ручн****приводом** | **С э/м****приводом** |
| **00** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |
| **11** |  **2** |  **2** |  **1** |  **2** |  **2** |  **-** |  **-** |  **-** |
| **15** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **+** |  **-** |
| **18** |  **1** |  **2** |  **1** |  **2** |  **2** |  **+** |  **-** |  **-** |
| **22** |  **1** |  **2** |  **1** |  **-** |  **-** |  **+** |  **+** |  **-** |
| **25** |  **2** |  **2** |  **1** |  **-** |  **-** |  **-** |  **+** |  **-** |
| **45** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-**  |  **+** |
| **46** |  **2** |  **2** |  **1** |  **2** |  **2** |  **-** |  **-** |  **+** |
| **47** |  **1** |  **2** |  **1** |  **2** |  **2** |  **+**  |  **-** |  **+** |
| **49** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **+** |  **+** |
| **51** |  **2** |  **2** |  **1** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |
| **52** |  **1** |  **2** |  **1** |  **-** |  **-** |  **+** |  **-** |  **-** |
| **54** |  **2** |  **2** |  **1** |  **-** |  **-** |  **-** |  **+** |  **+** |
| **58** |  **1** |  **2** |  **1** |  **-** |  **-** |  **+** |  **+** |  **+** |